# CAD Export Origin Reference
# Use these coordinates to set your project location in CAD software
#
# Parcel: CH907857693633
#
# Swiss Coordinates (LV95 / EPSG:2056)
LV95_Easting=2537827.75
LV95_Northing=1165919.75
LV95_Elevation=603.56
#
# WGS84 Coordinates (EPSG:4326)
WGS84_Longitude=6.626602
WGS84_Latitude=46.641615
#
# Terrain Information
Terrain_Width_m=198.50
Terrain_Height_m=190.00
Elevation_Range_m=10.94
#
# Instructions for ArchiCAD:
# 1. Open Options > Project Preferences > Location Settings
# 2. Set Project Location using WGS84 coordinates
# 3. Set Altitude (elevation) from LV95_Elevation
# 4. The local coordinate (0,0,0) corresponds to the SW corner
#    of the terrain at minimum elevation
